NOVA. light

СИСТЕМА КАМЕР

NOVA.cam



**НЕКСОР**



|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ДАНІ** | **HD-ВЕРСІЯ** |
| Пристрій візуалізації, сенсор  | Exmor CMOS типу 1/ 2,8 |
| Відео стандарти | 1080р 50/60 Гц |
| Лінії та пробіли | 1920х1080 Full HD |
| Кількість ефективних пікселів  | Приблизно 2,38 мега пікселів |
| Коефіцієнт розмірів  | Від 16 до 9 |
| Мінімальна ілюмінація (50%) | 1,4 люкс |
| Коефіцієнт сигнал-шум  | 50 дБ |
| Наближення (зум) | 10-кратний оптичний / 12-кратний цифровий/ 120 х вкл. оптичний зум |
| Фокусна відстань  | F = 3,8 мм (широкий кут) до 38 мм (теле-кінець) |
| Електронний затвор  | 1/1s до 1/10000 s, 22 кроки |
| Робоча температура  | від 0 °С до 45 °С |
| Споживання енергії  | від 6 В до 12 В прямого току/3,7 Вт |
| Мінімальна робоча відстань | 10 мм (широкий кут)800 мм (теле-кінець) |
| Блок живлення  | через OR світло |
| Обертання зображення  | Механічне |
| Виходи відеосигналу | HDSDI |
| Фокус | Авто або механічний |
| Діафрагма | Авто або механічна |
| Баланс білого | Авто або механічний |
| Функція архівування | так |
| Вага камери  | 1 кг |

HD версія **NOVA.cam** доступна разом з кабелем.

|  |  |
| --- | --- |
| light logo**NEXOR MEDICAL GMBH****Stockacher Str. 134D-78532 Tuttlingen – Germany**www.nexormedical.com | **ТОВ «Технології для життя»****вул. Шовковична 42-44, Київ, 01601, Україна**e-mail: office@t4l.com.ua; www.t4l.com.uaТ/Ф:+38 (044) 490-12-42GSM/Skype/ /Whats App/ Telegram :+38 (067) 442-45-52 |