NOVA. light

СИСТЕМА КАМЕР

NOVA.cam



**НЕКСОР**



|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ДАНІ** | **HD-ВЕРСІЯ** |
| Пристрій візуалізації, сенсор | Exmor CMOS типу 1/ 2,8 |
| Відео стандарти | 1080р 50/60 Гц |
| Лінії та пробіли | 1920х1080 Full HD |
| Кількість ефективних пікселів | Приблизно 2,38 мега пікселів |
| Коефіцієнт розмірів | Від 16 до 9 |
| Мінімальна ілюмінація (50%) | 1,4 люкс |
| Коефіцієнт сигнал-шум | 50 дБ |
| Наближення (зум) | 10-кратний оптичний / 12-кратний цифровий/ 120 х вкл. оптичний зум |
| Фокусна відстань | F = 3,8 мм (широкий кут) до 38 мм (теле-кінець) |
| Електронний затвор | 1/1s до 1/10000 s, 22 кроки |
| Робоча температура | від 0 °С до 45 °С |
| Споживання енергії | від 6 В до 12 В прямого току/3,7 Вт |
| Мінімальна робоча відстань | 10 мм (широкий кут)  800 мм (теле-кінець) |
| Блок живлення | через OR світло |
| Обертання зображення | Механічне |
| Виходи відеосигналу | HDSDI |
| Фокус | Авто або механічний |
| Діафрагма | Авто або механічна |
| Баланс білого | Авто або механічний |
| Функція архівування | так |
| Вага камери | 1 кг |

HD версія **NOVA.cam** доступна разом з кабелем.

|  |  |
| --- | --- |
| light logo  **NEXOR MEDICAL GMBH**  **Stockacher Str. 134 D-78532 Tuttlingen – Germany**  www.nexormedical.com | **ТОВ «Технології для життя»**  **вул. Шовковична 42-44, Київ, 01601, Україна**  e-mail: [office@t4l.com.ua](mailto:office@t4l.com.ua); www.t4l.com.ua  Т/Ф:+38 (044) 490-12-42  GSM/Skype/ /Whats App/ Telegram :+38 (067) 442-45-52 |